**Ausschreibungstext**

**Tragplatte für teleskopische Schieber-, Ventil- und Hydranten Einbaugarnituren**

Verhindert das Absinken der Straßenkappe und zentriert die Einbaugarnitur in der Straßenkappe mit folgenden Merkmalen:

* Für Straßenkappen nach DIN 4056, 4057 (Ventile und Schieber) und DIN 4055 (Hydranten)
* Hergestellt aus formstabilem Polypropylen
* Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen
* Stabil gegen klimatische und chemische Einwirkungen
* Integrierte Aufnahme für alle HECKL Einbaugarnituren
* Geringes Gewicht (bis 0,5 kg für Ventile und Schieber; bis 1,7 kg für Hydranten)

**z.B. HECKL VARIO 15 und HECKL Hydranten Tragplatte oder gleichwertig**